

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРАГИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**00.00.2024 с. Мурино № 00-п**

**Об утверждении Плана мероприятий, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов на территории муниципального образования Муринский сельсовет Курагинского района Красноярского края на 2025 год**

В соответствии п. 5. ч. 1. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.10.2024 № 696-рг «Об отдельных мерах, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов на территориях муниципальных образований Красноярского края»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по обустройству пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения МКОУ Белоярская ООШ № 24 , согласно национальных стандартов (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Муринский вестник» и на «Официальном интернет - сайте администрации Муринского сельсовета» (https://murinskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования (обнародования).

Глава Муринского сельсовета Е.В. Вазисова

Приложение №1

к постановлению администрации

от «00» декабря 2024 г.

Дорожная карта по обустройству пешеходного перехода, расположенного вблизи школы

МКОУ Белоярская ООШ № 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального  образования | Адрес пешеходного перехода (район, город, насел. пункт, ул. № дома-строения), название дороги, пересечение улиц | Вид пешеходного перехода (регулируемый/  нерегулируемый) | Срок выполнения | Вид работ (элементы обустройства перехода) |
| Муринский сельсовет | деревня Белый Яр, Курагинского района, Красноярского края | нерегулируемый | 2025 год | Установка искусственного освещения на пешеходных переходах (г-образная опора: в комплекте с светофором Т7, светильником и дорожными знаками 5.19.1. и 5.19.2) |
| Нанесение желто-белой разметки на пешеходном переходе 1. 14 (зебра) |
| Установка искусственной неровности из секций ИДН-500, 900,350 |